**中山大学附属第一医院广西医院**

**立式显示屏政府采购需求**

1. **项目概况**

（一）采购单位：中山大学附属第一医院广西医院

（二）项目名称：立式显示屏

（三）项目地点：广西壮族自治区南宁市青秀区佛子岭路3号

（四）采购预算：1万元/台（共16台，总预算16万元）

1. **报名资质**

（一）具有国内独立法人资格，注册经营范围满足本项目内容；广西壮族自治区政府采购云平台电子卖场的供应商；

（三）对在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目活动（提供网页查询截图并加盖公章）；

（四）本项目不接受联合体报名。

**三、参数要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **参数** | **单价** | **数量** | **总价** |
| **立式显示屏** | 1、尺寸：55寸″  2、液晶屏：LED背光液晶A规  3、分辨率：≥1920×1080  4、色彩：8bit-16.7M  5、视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)  6、响应时间：6ms  8、对比度：≥1500:1  9、亮度：≥350cd/m2  10、显示区域：1209.6 (横)×680.4（竖) mm  11、扫描精度：4096×4096  12、理论点击次数：6000万次以上  13、表面硬度：物理钢化,莫氏7级防爆玻璃  14、主板：超薄工业级主板  15、处理器：国产芯片  16、内存：≥2G  17、内置存储：≥32G  18、操作系统：Android7.0以上  19、网络：支持以太网/无线WiFi  20、接口：USB\*2、HDMI（输出）\*1、RJ45\*1  21、第三方应用:支持  22、视频播放格式:H.264(AVC HD)、VC-1(WMV-HD)、MPEG-2、RM/RMVB、MPEG-1、MPEG-4、Xvid  23、音频播放格式:支持MP3，WAV，WMA ，Ogg Vorbis，RealAudio，FLAC，AAC，DRA，AC3，APE等音频格式  24、图像浏览格式:JPEG， PNG，GIF，TIFF，BMP等主要图像格式  25、TTS 简体中文，支持中文、英文、数字混合语音合成，支持男、女声，支持语速、音量调整  26、支持远程控制进入应急状态，发布应急信息  27、支持集中控制设备电源、音量等  28、立体声：（10W+10W）  29、电源要求 AC100V-240V～50Hz/60Hz  30、功耗：≤65W  31、内置2\*10W 扬声器  32、一体化设计，铝合金+钣金结构，无锐利边缘，耐磨防腐烤漆工艺，整体防暴设计，表面4mm钢化玻璃  **★整机通过中国节能产品认证、国家强制性3C认证。** | **1万元/台** | **16台** | **16万元** |
| **技术参数说明** | 以上参数标记“★”代表实质性指标，不满足该指标项将导致材料被拒绝； | | | |