**中山大学附属第一医院广西医院**

**立式显示屏政府采购需求**

1. **项目概况**

（一）采购单位：中山大学附属第一医院广西医院

（二）项目名称：立式显示屏

（三）项目地点：广西壮族自治区南宁市青秀区佛子岭路3号

（四）采购预算：1万元/台（共16台，总预算16万元）

1. **报名资质**

（一）具有国内独立法人资格，注册经营范围满足本项目内容；广西壮族自治区政府采购云平台电子卖场的供应商；

（三）对在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目活动（提供网页查询截图并加盖公章）；

（四）本项目不接受联合体报名。

**三、参数要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **参数** | **单价** | **数量** | **总价** |
| **立式显示屏** | 1、尺寸：55寸″2、液晶屏：LED背光液晶A规3、分辨率：≥1920×10804、色彩：8bit-16.7M5、视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)6、响应时间：6ms8、对比度：≥1500:19、亮度：≥350cd/m210、显示区域：1209.6 (横)×680.4（竖) mm11、扫描精度：4096×409612、理论点击次数：6000万次以上13、表面硬度：物理钢化,莫氏7级防爆玻璃14、主板：超薄工业级主板15、处理器：国产芯片16、内存：≥2G 17、内置存储：≥32G 18、操作系统：Android7.0以上19、网络：支持以太网/无线WiFi20、接口：USB\*2、HDMI（输出）\*1、RJ45\*121、第三方应用:支持22、视频播放格式:H.264(AVC HD)、VC-1(WMV-HD)、MPEG-2、RM/RMVB、MPEG-1、MPEG-4、Xvid23、音频播放格式:支持MP3，WAV，WMA ，Ogg Vorbis，RealAudio，FLAC，AAC，DRA，AC3，APE等音频格式24、图像浏览格式:JPEG， PNG，GIF，TIFF，BMP等主要图像格式25、TTS 简体中文，支持中文、英文、数字混合语音合成，支持男、女声，支持语速、音量调整26、支持远程控制进入应急状态，发布应急信息27、支持集中控制设备电源、音量等28、立体声：（10W+10W）29、电源要求 AC100V-240V～50Hz/60Hz30、功耗：≤65W31、内置2\*10W 扬声器32、一体化设计，铝合金+钣金结构，无锐利边缘，耐磨防腐烤漆工艺，整体防暴设计，表面4mm钢化玻璃**★整机通过中国节能产品认证、国家强制性3C认证。** | **1万元/台** | **16台** | **16万元** |
| **技术参数说明** | 以上参数标记“★”代表实质性指标，不满足该指标项将导致材料被拒绝； |