**中山大学附属第一医院广西医院**

**全区电子医疗档案数据院际调阅互认协同负载均衡设备市场调研参数**

1. **项目概况**
2. 采购单位：中山大学附属第一医院广西医院
3. 项目名称：全区电子医疗档案数据院际调阅互认协同负载均衡设备
4. 项目地点：广西壮族自治区南宁市青秀区佛子岭路3号
5. 采购预算：15.3万元
6. **资质要求**

（一）具有国内独立法人资格，注册经营范围满足本项目内容的供应商。

（二）本项目不接受联合体报名。

**三、设备参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 参数描述 |
| 负载均衡设备 | （一）性能参数：  4层吞吐量（默认网口）≥20G，四层并发连接数≥‌8000000，4层新建连接数 CPS≥210000，7层新建请求数 RPS≥350000。  （二）硬件参数：规格：2U，内存大小≥8G，SSD硬盘容量≥480G ，电源：冗余电源，接口≥6千兆电口+4万兆光口SFP+。4个\* 万兆多模-850-300m-双纤;  （三）3年\* 售后支持服务。 |